Remito a usted información de servicios brindados por el Departamento de Ortesis y Prótesis.

1. **Listados de servicios que ofrece al público.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. NOMBRE DEL SERVICIO O TRÁMITE** | **REPARACIÓN DE ÓRTESIS Y PRÓTESIS.** |
| Descripción del servicio | Reparación de prótesis Y ortesis por lesiones ponderadas y prescritas, con la finalidad de facilitar a las personas beneficiarias la movilidad, incorporación a actividades productivas y mejorar la calidad de vida.  **Detalle de reparaciones que se realizan:**   * CAMBIO DE PIE SACH * CAMBIO DE PIE ARTICULADO * CAMBIO DE PIN (EN LAINER) * CAMBIO DE SUSPENSION TIPO MULLER * CAMBIO DE BANDA SILESIANA * CAMBIO DE CINTURON AUXILIAR * CAMBIO DE FUNDA COSMETICA PARA PROTESIS BAJO RODILLA * CAMBIO DE FUNDA COSMETICA PARA PROTESIS SOBRE RODILLA * CAMBIO DE BLOQUE DE TOBILLO DE MADERA CON ROSCA * CAMBIO DE SOCKET DE PROTESIS BAJO RODILLA * CAMBIO DE SOCKET DE PROTESIS SOBRE RODILLA * CAMBIO DE VALVULA DE SUCCION DE 5/8" * CAMBIO DE HEBILLA METALICA DE 5/8" PROTESIS B/R S/R * CAMBIO DE PASADOR SENCILLO * LAMINACION DE SOCKET TRANSFEMORAL * CAMBIO DE LANZADERA * CAMBIO DE SEGMENTO DE PIE AFO ARTICULADO * CAMBIO DE SEGMENTO DE PIERNA (AFO ARTICULADO) * CAMBIO DE ARTICULACION DE TOBILLO (AFO ARTICULADO) * CAMBIO DE ARTICULACION DE TOBILLO (KAFO ARTICULADO) * CAMBIO DE BARRAS ARTICULADAS EN KAFO * CAMBIO DE CINCHAS CON VELCRO (AFO) * CAMBIO DE CINCHAS CON VELCRO (KAFO) * CAMBIO DE SOPORTE BRAQUEO PALMAR * CAMBIO DE MANO MECANICA * CAMBIO DE GUANTE COSMETICO * CAMBIO DE GANCHO * CAMBIO DE ALMOHADILLA SOPORTE TRICIPITAL * CAMBIO DE ASA AXILAR * CAMBIO DE CABLE BOWDEN * CAMBIO DE ARTICULACION DE MUÑECA * CAMBIO DE ARTICULACION DE CODO * CAMBIO DE ARNE DE PROTESIS MS * CAMBIO DE COLGADOR ACERO INOX. 1" X 3/32" * CAMBIO DE CUENCA PROTESIS BAJO CODO * CAMBIO DE CUENCA PROTESIS SOBRE CODO * CAMBIO DE ARTICULACION DE RODILLA PROT. EXOESQUELETICA (CONVENCIONAL) * OTRAS REPARACIONES DE PROTESIS * LAMINACION DE SOCKET TRANSTIBIAL * REPARACION SIN COSTO DE PROTESIS * REPARACION DE AJUSTE DE ROSCA DE TOBILLO * CAMBIO DE CINTURON SILESIANO MODIFICADO * REPARACION DE CINTURON PELVICO * RELAMINACION DE PROTESIS CONVENSIONAL BAJO RODILLA * RELAMINACION DE CUENCA DE PROTESIS MODULAR BAJO RODILLA * RELAMINACION DE PROTESIS MODULAR SOBRE RODILLA * CAMBIO DE PIE SYME * CAMBIO DE HEBILLA METALICA DE 3/4" * CAMBIO DE ENDOSOCKET PARA PROTESIS TRANSTIBIAL * CAMBIO DE ENDOSOCKET PARA PROTESIS TRANSRADIAL * CAMBIO DE SISTEMA DE CONTROL DE UNIDAD TERMINAL DE MS BAJO CODO * CAMBIO DE SISTEMA DE CONTROL DE UNIDAD TERMINAL DE MS SOBRE CODO * CAMBIO DE LINER DE SILICON * CAMBIO DE PIRAMIDE CONECTOR DE TOBILLO * CAMBIO DE SUSPENSION MANGA DE NEOPRENE * REPARACION DE SUSPENSION MULLER * REPARACION CAMBIO DE CORSELETE * CAMBIO DE VALVULA DE SUCCION DE 3/8" * REFORZAMIENTO DE SOCKET BAJO RODILLA * REFORZAMIENTO DE SOCKET SOBRE RODILLA * CAMBIO DE PIE PATHFINDER * CAMBIO DE FUNDA COSMETICA PARA PIE PATHFINDER * ADAPTACION DE CALZADO ORTOPEDICO EN AFO/KAFO METALICO * CAMBIO DE ARTICULACION DE RODILLA MODULAR * AUSENTE DE PROTESIS * EVALUACION DE PROTESIS * CAMBIO DE MEDIA COSMÈTICA PARA PROTESIS S/R * CAMBIO DE MEDIA COSMETICA PARA PROTESIS B/R * CAMBIO DE RODILLERA DE CUERO (KAFO) * CAMBIO DE SEGMENTO DE PIERNA EN KAFO * CAMBIO DE SEGMENTO DE MUSLO EN KAFO * CAMBIO DE SOCKET DE PROTESIS DE DESARTICULACION DE CADERA * CAMBIO DE SOCKET DE PROTESIS SYME * CAMBIO DE PIE TRIAS * CAMBIO DE HEBILLAS METALICAS DE 1" * CAMBIO DE BOMPER (PIE ARTICULADO) * CAMBIO DE MANO COSMETICA * CAMBIO DE SUSPENSION MANGA DE SILICON * REALINEACION DE PROTESIS SOBRE RODILLA CONVENCIONAL * CAMBIO DE SUELA * CAMBIO DE TACON * CAMBIO DE BANDA EN T * CAMBIO DE FUNDA COSMETICA PARA PIE TRITON * EVALUACION DE CALZADO * AUSENTE DE CALZADO * CAMBIO DE PIE VARIFLEX * CAMBIO DE FUNDA COSMÉTICA PARA PIE TRÍAS * REPARACIÓN DE ENDOSOCKET * CAMBIO DE TUBO CON ADAPTADOR DE TUBO, PRÓT. MODULAR |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. NOMBRE DEL SERVICIO O TRÁMITE** | **ELABORACIÓN DE ÓRTESIS, PRÓTESIS Y CALZADO ORTOPÉDICO** |
| Descripción del servicio | Elaboración de prótesis, ortesis y calzado ortopédico nuevos por lesiones ponderadas y prescritas, con la finalidad de facilitar a las personas beneficiarias la movilidad, incorporación a actividades productivas y mejorar la calidad de vida.  **Detalle de elaboraciones que se realizan:**   * PROTESIS BAJO RODILLA CONVENCIONAL * PROTESIS BAJO RODILLA MODULAR * PROTESIS SOBRE RODILLA CONVENCIONAL * PROTESIS SOBRE RODILLA MODULAR * PROTESIS DE MS BAJO CODO CON GANCHO * PROTESIS DE MS BAJO CODO CON MANO COSMETICA * PROTESIS DE MS BAJO CODO CON MANO MECANICA * PROTESIS DE MS SOBRE CODO CON GANCHO * PROTESIS DE MS SOBRE CODO CON MANO MECANICA * PROTESIS PARCIAL DE PIE CON CUERO * PROTESIS TIPO SYME * ORTESIS LARGA DE MIEMBRO INFERIOR (KAFO) * ORTESIS CORTA DE MIEMBRO INFERIOR (AFO) * ORTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR * PROTESIS BAJO RODILLA MODULAR CON PIE ARTICULADO * PROTESIS BAJO RODILLA CONVENCIONAL CON PIE ARTICULADO * PROTESIS PARCIAL DE PIE CON RESINA * PROTESIS DE MS SOBRE CODO CON MANO COSMETICA * PROTESIS BAJO RODILLA MODULAR CON PIE ARTICULADO Y LINER DE SILICON * PROTESIS BAJO RODILLA MODULAR CON PIE FIBRA DE CARBON Y LINER DE SILICON * PROTESIS SOBRE RODILLA MODULAR CON PIE ARTICULADO * PROTESIS MIEMBRO SUPERIOR BAJO CODO CON MANO MECANICA Y GANCHO * ORTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR ARTICULADA * PROTESIS BAJO RODILLA MODULAR CON LINER DE SILICON Y PIE SACH * PROTESIS BR MODULAR CON PIE ARTICULADO Y CORSELETE EN MUSLO * PROTESIS BR MODULAR CON PIE SACH Y CORSELETE EN MUSLO * CALZADO ORTOPEDICO * PROTESIS BR MODULAR CON PIE FIBRA DE CARBON Y MANGA DE SILICON * PROTESIS PARCIAL DE PIE EN POLIPROPILENO * ORTESIS PARA ADITAMENTOS * PLANTILLA ORTOPEDICA CON ALZA * PROTESIS SOBRE RODILLA TIPO PYLON * PROTESIS PARA MIEMBRO SUPERIOR MODIFICADA * PROTESIS PARA DESARTICULACION DE CADERA * PROTESIS DE MS SOBRE CODO CON MANO MEC. Y GANCHO CON INTERCAMBIO RAPIDO * AFO TIPO SARMIENTO * PROTESIS DE MS DESARTICULACION DE HOMBRO CON MANO COSMETICA * PROTESIS SOBRE RODILLA MODULAR CON LINER DE SILICON Y PIE ARTICULADO * PROTESIS MS BAJO CODO CON MANO DURA PASIVA DE PVC * PROTESIS MONOLITICA BAJO RODILLA * PROTESIS SOBRE RODILLA CONVENCIONAL CON PIE ARTICULADO * PROTESIS PARCIAL SOBRE RODILLA CONVENCIONAL * ORTESIS HKAFO METALICO * ORTESIS DE COLUMNA |

1. **Requisitos para brindar el servicio.**

* Estar registrado en el sistema informático del INABVE
* Realizar una solicitud del beneficio
* Ser evaluado por Comisión evaluadora de discapacidad (para casos de primera vez)
* Tener prescripción por el médico especialista y ser homologada por comisión evaluadora de discapacidad.

1. **Donde se brinda la atención.**

|  |  |
| --- | --- |
| Unidad o Departamento que ofrece el servicio: | Gerencia de prestaciones y rehabilitación, por medio del departamento de ortesis y prótesis. |
| Lugar donde puede solicitar el servicio: | * Sede Juan Pablo II entre la 2ª y 4ª Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. Nº 428, San Salvador. |
| Horario de atención: | De lunes a viernes (hábiles) de 7:30 a.m. a 3:30 pm. Por el momento sujeto a espacios de citas |
| Teléfono para consulta sobre el servicio o tramite | Por medio de Contac center 2522-9292. |

Se remite vía electrónica.

Sin otro particular.